1940nm parameter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phlebology | | |
| EVLA Thigh CW i | 0 | CW 4w, 4s, Leed: 16J/cm |
| EVLA Thigh Pulse i | 1 | Pulse 4w, 1s t-on, 1s t-off, 16J/cm |
| EVLA Thigh CW ii | 2 | CW 5w, 5s, 25J/cm |
| EVLA Thigh Pulse ii | 3 | Pulse 5w, 1s t-on, 1s t-off, 25J/cm |
| EVLA Thigh CW iii | 4 | CW, 6w, 6s, 36J/cm |
| EVLA Thigh Pulse iii | 5 | Pulse, 6w, 1s t-on, 1s t-off, 36J/cm |
| EVLA calf CW i | 6 | CW 2w, 2s, 4J/cm |
| EVLA calf Pulse i | 7 | Pulse 2w, 1s t-on, 1s t-off, 4J/cm |
| EVLA calf CW ii | 8 | CW 3w, 3s, 9J/cm |
| EVLA calf Pulse ii | 9 | Pulse 3w, 1s t-on, 1s t-off, 9J/cm |
|  |  |  |
|  |  |  |